**арт. 86200 Автоматическая кормушка для рыб AQUA PRO**

**Инструкция по эксплуатации**

1. Вставьте батарейки:
- откройте крышку на обратной стороне кормушки, слегка потянув за верхний край крышки;
- используйте 2 батарейки\* АА 1,5 V.
*\** ***Внимание!*** *Не используйте аккумуляторные (перезаряжаемые) батарейки!*

2. Установите время кормления:
- используйте клавишу *«2»* для выбора интервала кормления, 12 или 24 часа. Автоматическая кормушка начинает отсчёт с момента установки батареек.

3. Чтобы осуществить кормление в период между установленным временем, нажмите кнопку *MAN* (клавиша «*3»*). Кормушка немедленно выдаст одну порцию корма.

4. Корм засыпается легко, без сложного демонтажа. Поверните рычажок *«4»* на максимум, откройте крышечку *«5»* и насыпьте корм. Автоматическая кормушка подходит для корма в виде хлопьев и гранул.

5. Чистка:
- для чистки снимите барабан «6» с корпуса кормушки.

6. Регулировка количества корма:
- количество выдаваемого корма регулируется шириной открытия барабана с помощью рычажка *«4».*

7. Размещение автоматической кормушки в аквариуме:

2 способа размещения кормушки в зависимости от типа аквариума:

 - с помощью пластикового винта «7» кормушку можно закрепить на краю аквариума таким образом, чтобы корм мог попадать в воду прямо из крышки барабана;

 - кормушку можно разместить на крышке аквариума. Снимите держатель *«8»* с корпуса кормушки, очистите нижнюю поверхность кормушки и участок на крышке аквариума, на котором будет размещена кормушка. Снимите верхний слой бумаги с двухслойного стикера (прилагается к автоматической кормушке) и приклейте одну половину стикера к кормушке, другую - к крышке аквариума. Приклейте кормушку к крышке аквариума.