Установка

1. Поместите шаблон в необходимое положение и очертите края. Нижняя часть отверстия должна быть приблизительно на той же высоте, что и живот вашего питомца (для кошек это приблизительно 10-15 см от пола).
2. Просверлите четыре отверстия в углах. Диаметр отверстий должен быть приблизительно 6 мм. Теперь сделайте распил вдоль линий между отверстиями, чтобы сделать проем.
3. Перед тем, как зафиксировать внешнюю раму, поместите ее в центр вместе с туннельным элементом и внутренней рамой (просто устанавливайте их вместе).
4. Используйте 8 закрытых винтов, чтобы соединить ими внешнюю и внутреннюю рамы. Затем винты можно закрыть пластмассовыми колпачками.

**Совет:**

Чтобы помочь вашей кошке привыкнуть к двери для кошек, оставьте ее открытой и приманивайте кошку едой или лакомствами.

Важное примечание

• Не устанавливайте дверцу под дверной ручкой.

• Осторожно запирайте дверцу, если вы уезжаете на длительный период, и при необходимости ставьте напротив нее тяжелые предметы, чтобы избежать вторжения в ваш дом незваных гостей.

• Если у вас возникнут сомнения, перед установкой дверцы проконсультируйтесь со своей страховой компанией о том, какие меры безопасности необходимо предпринять, чтобы избежать лишения страхового покрытия в случае взлома.

**Гарантия:**

TRIXIE предоставляет 3-летнюю гарантию на данное изделие на случай каких-либо неисправностей, которые могут быть вызваны некачественными материалами или дефектной продукцией. Замен бракованных изделий производится по усмотрению TRIXIE, при условии, что неисправность не была вызвана неосторожностью, неправильным использованием или нормальным износом. Гарантийный срок начинается с момента покупки изделия, и является действительным при наличии чека.