Установка

1. Поместите шаблон в необходимое положение и нарисуйте полностью видимый контур (высота должна составлять приблизительно 15 см от пола).
2. Просверлите 4 отверстия диаметром приблизительно 6 мм. Затем выпилите отверстие по контуру.
3. Перед тем, как зафиксировать внешнюю раму, поместите ее в центр вместе с туннельным элементом и внутренней рамой (просто устанавливайте их вместе).
4. Теперь закрепите внешнюю и внутреннюю раму с помощью 8 винтов, входящих в комплект. Затем винты можно закрыть пластмассовыми колпачками.

**Совет:**

Чтобы помочь вашей собаке привыкнуть к двери, оставьте ее открытой и приманивайте собаку едой или лакомствами.

Важное примечание

• Не устанавливайте дверцу под дверной ручкой.

• Металлическая задняя панель защищает от незваных гостей, а также от ветра и непогоды. Чтобы открыть дверь для собаки, просто сдвиньте металлическую заднюю панель вверх, потянув за наконечник шнурка, и отодвиньте ее.

• Осторожно запирайте дверь для собак, если вы уезжаете на длительный период, и при необходимости ставьте напротив нее тяжелые предметы, чтобы избежать вторжения в ваш дом незваных гостей.

• Если у вас возникнут сомнения, перед установкой дверцы для собак проконсультируйтесь со своей страховой компанией о том, какие меры безопасности необходимо предпринять, чтобы избежать лишения страхового покрытия в случае взлома.

**Гарантия:**

TRIXIE предоставляет 3-летнюю гарантию на данное изделие на случай каких-либо неисправностей, которые могут быть вызваны некачественными материалами или дефектной продукцией. Замен бракованных изделий производится по усмотрению TRIXIE, при условии, что неисправность не была вызвана неосторожностью, неправильным использованием или нормальным износом. Гарантийный срок начинается с момента покупки изделия, и является действительным при наличии чека.